SAStudio4 安装与使用说明（x86_64 & AArch64）

本文件整合了 SAStudio4 在 Windows 和 Linux 系统（x86_64 与 AArch64 架构）下的安装说明与使用方法，适用于 SA 与 NX 系列设备的标准部署流程。

────────────────────────────────────────────
一、前提条件
────────────────────────────────────────────

请根据您的系统平台选择对应的要求：

【Windows 平台】（适用于 x86_64 架构）：
- 操作系统：Windows 64 位（x86_64）
- 设备要求：
  - MCU 版本 ≥ 0.55.0
  - FPGA 版本 ≥ 0.55.0

【Linux 平台 - x86_64 架构】：
- 系统架构：x86_64（支持 Intel 和 AMD 处理器）
- 操作系统：Ubuntu 18.04 或更高版本
- GCC 版本：4.8 或更高
- GLIBC 版本：2.17 或更高

【Linux 平台 - AArch64 架构】（ARMv8）：
- 系统架构：AArch64
- 操作系统：基于 Linux 的 ARMv8 系统，Ubuntu 18.04 或更高版本
- GCC 版本：4.8 或更高
- GLIBC 版本：2.17 或更高

【查看系统信息的命令】（仅限 Linux）：
- 查看系统架构：uname -a
- 查看 GCC 版本：gcc -v
- 查看 GLIBC 版本：ldd --version

────────────────────────────────────────────
二、安装步骤
────────────────────────────────────────────

【Windows 平台（x86_64 架构）】：

1. 解压安装包，进入 `SAStudio4/bin` 目录  
2. 将设备的校准文件放入：
   SAStudio4/bin/CalFile
3. 启动软件：
   - 直接双击运行：SAStudio4.exe

【Linux 平台（x86_64 或 AArch64 架构）】：

1.将系统的USB连接方式更改为USB 3.1

2. 打开终端，进入安装包所在目录，例如：
   cd ~/Downloads/SAStudio4_4.3.55.x

3. 执行安装脚本：
   sudo sh ./install.sh

4. 放置设备校准文件：
   将设备的校准文件放至“SAStudio4/bin/CalFile”文件夹中

5. 启动 SAStudio4：
   - 方法一：桌面双击图标 SAStudio4
   - 方法二：终端执行：
     ./app.sh

【注意事项】：
- 请确保您拥有 sudo 权限，以完成安装。

────────────────────────────────────────────
三、SA / NX 系列设备使用说明（适用于所有平台）
────────────────────────────────────────────

【1】SA 系列设备使用方式：

- 将设备的校准文件放入：
  SAStudio4/bin/CalFile

- 启动软件：
  - Windows：SAStudio4.exe
  - Linux：./app.sh

【2】NX 系列设备使用方式：

- 同样将设备的校准文件放入：
  SAStudio4/bin/CalFile

- 修改配置文件以启用以太网接口（ETH）：
  打开 SAStudio4/configuration/Setting.ini，修改内容如下：
  Interface=USB
  改为：
  Interface=ETH

- 启动软件：
  - Windows：SAStudio4.exe
  - Linux：./app.sh

────────────────────────────────────────────

如有任何问题，请联系官方技术支持。
